DriSteem | Befeuchter mit witterungsbeständigen Außengehäusen
Die Alfred Kaut GmbH & Co. aus Wuppertal stellt die neuen, speziell entwickelten wetterfesten Gehäuse für Luftbefeuchter von DriSteem vor, die den Betrieb der Geräte auch unter widrigen klimatischen Bedingungen gewährleisten.
Robust und zuverlässig
Diese robusten, wetterfesten Gehäuse für alle gängigen isothermischen Luftbefeuchter der Serien XTP-E, RTS-RX und GTS-LX sind sowohl belüftet als auch beheizt, um eine optimale Betriebsumgebung für die Luftbefeuchter sicherzustellen. Sie sind darauf ausgelegt, den zuverlässigen Einsatz der Geräte bei extremen Umgebungstemperaturen von bis zu +50 °C sowie bei eisigen Bedingungen bis -40 °C zu ermöglichen.
Schutz vor äußeren Einflüssen
Durch die schützende Gehäusehülle bleiben die empfindlichen Komponenten der Luftbefeuchter vor äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit, Kälte, Hitze und anderen Wetterbedingungen optimal geschützt. Dies minimiert Ausfallzeiten und reduziert den Wartungsaufwand, da die Gehäuse eine betriebsfähige Umgebungstemperatur sicherstellen, was insbesondere in Regionen mit extremen klimatischen Schwankungen vorteilhaft ist. 
Einfache Handhabung und schnelle Installation
Ein weiterer Vorteil liegt in der einfachen Handhabung: Die Luftbefeuchter werden im Gehäuse vormontiert und komplett anschlussfertig geliefert, sodass keine aufwendige Installation vor Ort erforderlich ist.  Die Installationszeit wird erheblich verkürzt und das Risiko von Montagefehlern sinkt deutlich. So profitieren Installationsbetriebe und Betreiber von einer schnellen, unkomplizierten Montage, die nur noch den Anschluss an das Dampfverteilerrohr oder -system und an die Strom- sowie die Wasserversorgung erfordert. Für die Feuchteregelung erfolgt eine Integration der Luftbefeuchter in die Gebäudeleittechnik. Die Luftbefeuchter können auch über aktive Feuchtetransmitter in Verbindung mit der VaporLogic Steuerung angesteuert werden.
Optimale Lösung für anspruchsvolle Außenanwendungen
Zusammenfassend bieten die Wetterschutzgehäuse von DriSteem eine optimale Lösung für anspruchsvolle Außenanwendungen, die eine zuverlässige Luftbefeuchtung unabhängig von klimatischen Herausforderungen sicherstellt. Sie sind die ideale Wahl für den Einsatz in rauen Umgebungen, wie sie beispielsweise in der Industrie, bei Infrastrukturprojekten im Freien oder in Klimazonen mit extremen Temperaturschwankungen auftreten.
Wuppertal, Februar 2025
Bildunterschriften
Die wetterfesten Gehäuse für Luftbefeuchter von DriSteem
Gas-Dampfbefeuchter GTS-LX
Elektroden-Dampfbefeuchter XTP-E
Heizstabbefeuchter RTS-RX
Bildquelle
DriSteem Corporation
Kontakt
Sebastian Vittinghoff
Abteilungsleitung Befeuchtung
02 02 / 26 82 135 | E-Mail: sebastian.vittinghoff@kaut.de
Alfred Kaut GmbH & Co. | Windhukstr. 88 |42277 Wuppertal | www.kaut.de
Über Kaut 
Gegründet im Jahr 1892 als Elektrizitätsgesellschaft blickt die Alfred Kaut GmbH & Co. auf eine lange Firmengeschichte zurück. Sie zählt zu den in Deutschland führenden Lösungsanbietern für die Gebäudeklimatisierung auf Basis von Klimageräten und Wärmepumpen der Marke Panasonic, Präzisionsklimageräten und Klimaschränken von Tecnair LV, Kaltwassersystemen und Wärmepumpen der Marken Galletti und Enerblue sowie Lösungen zur Luftbefeuchtung und Luftentfeuchtung. Dabei hat Kaut bewiesen, wie erfolgreich sich ein Familienunternehmen am Markt behaupten kann, wenn es den Wünschen der Kunden, den Marktanforderungen und dem aktuellen Stand der Technik mit viel Kreativität, langjähriger Erfahrung und hohem Qualitätsanspruch folgt. Im Stammhaus in Wuppertal sowie in bundesweit aktuell neun Niederlassungen schreibt das Familienunternehmen weiter an seiner Erfolgsgeschichte.