Galletti | Neue Kanalgeräte FHP – Der neue Standard für Komfort und Flexibilität
Die Alfred Kaut GmbH & Co. aus Wuppertal stellt die neuen kanalisierbaren Gebläsekonvektoren der Serie FHP für wassergeführte Systeme von Galletti vor. Die platzsparende Installation, maßgeschneiderte Anpassungen und die beeindruckende Leistung bilden die ideale Lösung für anspruchsvolle Projekte, bei denen Effizienz und Flexibilität zählen.
Ob in modernen Hotels, weitläufigen Bürokomplexen, komfortablen Wohnanlagen oder vielseitigen Gewerbebauten: Der Bedarf an effizienten, unauffälligen und leistungsstarken Klimatisierungslösungen wächst stetig. Galletti antwortet darauf mit der FHP-Serie – entwickelt für maximale Anpassungsfähigkeit und Performance.
Starke Leistung im kompakten Format
Die FHP-Serie umfasst insgesamt sechs Modelle mit einem Luftdurchflussbereich von 280 bis 650 m³/h, die alle mit hocheffizienten Wärmeübertragern ausgestattet sind. Ein besonderes Merkmal ist die im Vergleich zu herkömmlichen Gebläsekonvektoren verstärkte Lüftergruppe. Diese innovative Bauweise gewährleistet selbst bei mittlerer und maximaler Geschwindigkeit einen effektiven statischen Druck von beeindruckenden 50 Pa. Dadurch eignen sich die Geräte besonders für Anwendungen, bei denen ein höherer externer Druck erforderlich ist, etwa in Kombination mit längeren Luftkanälen. Die Qualität und Leistung der FHP-Serie sind zudem Eurovent zertifiziert, was höchste Standards in Bezug auf Energieeffizienz und technische Spezifikationen bestätigt.
Maximale Flexibilität bei der Installation
Der FHP-Gebläsekonvektor überzeugt durch seine extrem kompakte Bauhöhe von nur 22,4 cm. Das macht ihn perfekt für jede Art von abgehängten Decken und ermöglicht eine besonders platzsparende Installation. Die Vielseitigkeit setzt sich fort: Dank der integrierten doppelten Kondensatauffangwanne kann der FHP sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden – ein entscheidender Vorteil für Planer und Installateure. Zusätzliche Flexibilität bieten zudem die Wahl zwischen Zwei- und Vierleiter-Systemen sowie links- oder rechtsseitig wählbare Wasseranschlüsse.
Durchdachtes Design für einfache Integration
Die Geräte sind mit einem 3-stufigen Motor ausgestattet, der den Leistungsbedarf optimal anpasst, und verfügen über einen effizienten Zentrifugalventilator mit doppelter Ansaugung, kombiniert mit einem hochwertigen Kupfer-Aluminium-Wärmetauscher für eine gleichmäßige Temperaturverteilung bei leisem Betrieb. Auf Wunsch ist auch eine Modbus-kompatible Regelung verfügbar.
Zudem bietet der FHP eine Vielzahl von werkseitig installierbaren Optionen und mitgelieferten Zubehörteilen wie Steuerpaneele, Plenum und Anschlüsse. So ist von Anfang an alles Notwendige für eine reibungslose Installation und optimale Systemanpassung vorhanden.
Der FHP von Galletti vereint leistungsstarke, zertifizierte Technik mit maximaler Planungs- und Installationssicherheit – und bleibt dabei stets wirtschaftlich attraktiv.
Wuppertal, August 2025
Bildunterschriften
1.	FHP-Gebläsekonvektor von Galletti
Bildquelle
Galletti S.p.A.
Kontakt
Alfred Kaut GmbH & Co. | Windhukstr. 88 |42277 Wuppertal | www.kaut.de
Über Kaut 
Gegründet im Jahr 1892 als Elektrizitätsgesellschaft blickt die Alfred Kaut GmbH & Co. auf eine lange Firmengeschichte zurück. Sie zählt zu den in Deutschland führenden Lösungsanbietern für die Gebäudeklimatisierung auf Basis von Klimageräten und Wärmepumpen der Marke Panasonic, Präzisionsklimageräten und Klimaschränken von Tecnair LV, Kaltwassersystemen und Wärmepumpen der Marken Galletti und Enerblue sowie Lösungen zur Luftbefeuchtung und Luftentfeuchtung. Dabei hat Kaut bewiesen, wie erfolgreich sich ein Familienunternehmen am Markt behaupten kann, wenn es den Wünschen der Kunden, den Marktanforderungen und dem aktuellen Stand der Technik mit viel Kreativität, langjähriger Erfahrung und hohem Qualitätsanspruch folgt. Im Stammhaus in Wuppertal sowie in bundesweit aktuell neun Niederlassungen schreibt das Familienunternehmen weiter an seiner Erfolgsgeschichte.