GALLETTI | Brandneue luftgekühlte Kaltwassersätze mit freier Kühlung und Kältemittel mit niedrigem GWP
Die Alfred Kaut GmbH & Co. aus Wuppertal stellt die neuen luftgekühlten Kaltwassersätze mit freier Kühlung der Baureihen PLE-F und GLE-F von Galletti vor. 
Die neuen luftgekühlten Kaltwassersätze PLE-F und GLE-F mit freier Kühlung von Galletti verbinden hohe Effizienz mit niedrigem GWP. Das Sortiment besteht aus insgesamt 30 Modellgrößen mit Kühlleistungen von 40 bis 1.100 kW.
Die Hauptstärke der Geräte ist die Funktion der freien Kühlung. Dank des zusätzlichen Free Cooling-Registers (für Wasser-Glykol-Gemisch) ist das Gerät in der Lage, die vom System geforderte Kälteleistung in drei verschiedenen Betriebsarten in Abhängigkeit von der Außentemperatur zu erzeugen:
•	Betrieb mit Kompressionskälte als herkömmlichen Kaltwassersatz
•	Kombinierter Betrieb der Kompressionskälte und der freien Kühlung
•	Vollständige freie Kühlung, bei der die Verdichter komplett ausgeschaltet sind und die einzige elektrische Aufnahme durch die Ventilatoren und Pumpen erfolgt.
Um die Glykolmengen im Verbraucher-System zu reduzieren, gibt es unterschiedliche Ausführungen (Glycol Free Kits). Die Geräte können Wassertemperaturen von -10 °C bis 23 °C (im Freikühlbetrieb bis -27 °C) bereitstellen und im Freikühlbetrieb bis Außenlufttemperaturen von -25 °C arbeiten.
Umweltfreundlicheres Kältemittel
R454B ist ein A2L-Kältemittel, das mit einem GWP von lediglich 467 einen der niedrigsten Werte auf dem Markt garantiert. Durch Nutzung dieses Kältemittels stellen die Maschinen der PLE-F- und GLE-F-Serie sicher, dass die von der F-Gas-Verordnung geforderte schrittweise Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis hin zu den für 2030 vorgesehenen strengeren Grenzwerten erfüllt wird. 
Luftgekühlter Verflüssiger und Free Cooling Wasserregister
Beide Baureihen der Kaltwassergeräte sind standardmäßig mit Lamellen-Verflüssigern ausgestattet. Die strömungsoptimierte Wärmeübertragungsfläche ermöglicht eine hoffe Effizienz mit dem luftseitig vorgeschalteten Free Cooling Wasserregister. Bei der GLE-F Serie ermöglicht die W-Ausführung des Free Cooling Registers und des Verflüssigers eine Maximierung der Oberfläche mit Minimierung der Aufstellfläche. Durch ein modulierendes 3-Wege-Ventil wird der Durchfluss durch das Freikühlregister gesteuert. Bei Deaktivierung der Freikühlung arbeitet das 3-Wege-Ventil als Bypass, das Freikühlregister wird nicht durchströmt.
Scroll-Verdichter
Die Scroll-Verdichter sind für den Betrieb mit R454B ausgelegt und können schallgedämmt werden. Sie verfügen über einen internen Wärmeschutz für die Wicklungen, die auf speziellen schwingungsdämpfenden Halterungen installiert sind. Die Überwachung des Drehfeldes erfolgt über ein Phasenfolgerelais, um sicherzustellen, dass das Kältemittel nur in die vorgesehene Richtung befördert wird.
Elektronisches Ventil
Das elektronische Ventil ist eine Standardkomponente bei beiden Produktreihen. Es bietet ein besseres Ansprechverhalten bei transienten Betriebsbedingungen. Die Elektronik steuert den synergetischen Betrieb der Kompressoren und des Ventils. Dadurch wird eine Variierung der Überhitzung ermöglicht und die Effizienz im Teillastbetrieb maximiert.
Schallschutz und Steuerung
Das gesamte Sortiment ist hinsichtlich individueller Anforderungen an Schallemissionen umfangreich konfigurierbar. Die innovative Steuerung ermöglicht die kontinuierliche Überwachung von Betriebsparametern, fortschrittlicher Regellogiken und der Konnektivität.
Wuppertal, September 2023

Bildunterschrift
1. Galletti Luftgekühlte Kaltwassersätze mit freier Kühlung, PLE-F und GLE-F mit hoher saisonaler Effizienz
2. Luftgekühlte Kaltwassersätze mit freier Kühlung GLE-F von Galletti
3. Luftgekühlte Kaltwassersätze mit freier Kühlung PLE-F von Galletti
Bildquelle
Galletti S.p.A.
Kontakt
Christian Ehlers
Produktmanager Wärmepumpen-, Kaltwasser- & Präzisionsklimasysteme
02 02 / 26 82 164 | E-Mail: christian.ehlers@kaut.de
Alfred Kaut GmbH & Co. | Windhukstr. 88 |42277 Wuppertal | www.kaut.de
Über Kaut 
Gegründet im Jahr 1892 als Elektrizitätsgesellschaft blickt die Alfred Kaut GmbH & Co. auf eine lange Firmengeschichte zurück. Sie zählt zu den in Deutschland führenden Lösungsanbietern für die Gebäudeklimatisierung auf Basis von Klimageräten und Wärmepumpen der Marke Panasonic, Präzisionsklimageräten und Klimaschränken von Tecnair LV, Kaltwassersystemen und Wärmepumpen der Marke Galletti sowie Lösungen zur Luftbefeuchtung und Luftentfeuchtung. Dabei hat Kaut bewiesen, wie erfolgreich sich ein Familienunternehmen am Markt behaupten kann, wenn es den Wünschen der Kunden, den Marktanforderungen und dem aktuellen Stand der Technik mit viel Kreativität, langjähriger Erfahrung und hohem Qualitätsanspruch folgt. Im Stammhaus in Wuppertal sowie in bundesweit aktuell neun Niederlassungen schreibt das Familienunternehmen weiter an seiner Erfolgsgeschichte.