Galletti | PLP – Neue reversible Luft/Wasser-Wärmepumpen und 
luftgekühlte Kaltwassersätze mit R290 in Monoblockbauweise
Die Alfred Kaut GmbH & Co. präsentiert die neuen, reversiblen Wärmepumpen und Kaltwassersätze zur Außenaufstellung von Galletti, die speziell für den Betrieb mit dem natürlichen Kältemittel R290 konzipiert und für den privaten, gewerblichen oder industriellen Gebrauch bestimmt sind.
Aufgrund des Designs und der Trennung in zwei Ausführungen, als reversible Wärmepumpe (H-Version, Mini Channel Verflüssiger) und als Kaltwassersätze (C-Version, Microchannel Verflüssiger), können die Geräte die Effizienzanforderungen und ökonomische Ansprüche besser erfüllen.
Die Serie besteht aus je fünf Modellen (C-Version: 36 – 57 kW @A/W = 35 °C/7 °C; H-Version: 37,2 – 63 kW @A/W= 7 °C/45 °C) und ist mit invertergesteuerten Scrollverdichtern mit variabler Drehzahl ausgestattet. Die reversiblen Wärmepumpen können auch im Gebäudebestand eingesetzt werden, wo höhere Vorlauftemperaturen erforderlich sind. Es ist möglich Warmwassertemperaturen von bis zu 80 °C zu erreichen. Bei einer Außentemperatur von -20 °C und Volllast sind Warmwassertemperaturen von bis zu 60 °C erreichbar.
Effizienz und Sicherheit
Der verwendeten Inverter-Scrollverdichter gehören zur vierten und jüngsten Scrollverdichter-Generation, die eine Lösung mit variabler Drehzahl bietet. Die Möglichkeit, die Drehzahl des Verdichters stufenlos an den tatsächlichen Bedarf der Anlage anzupassen, ermöglicht eine enorme Steigerung des Wirkungsgrades bei Teillast sowie niedrige Anlaufströme.
Des Weiteren können die Maschinen mit einer Vielzahl an Zubehör konfiguriert werden (Pumpen, Frostschutz, zusätzliche Schallisolierung, Smart Grid, EC-Ventiloren usw.). Mit dem im Carel-Regler integrierten Kaskadenregler können über eine LAN-Verbindung bis zu sechs PLP-Geräte gesteuert werden, wodurch die Gesamtleistung erhöht wird. Das Sicherheitskonzept beinhaltet ATEX-Abluftventilatoren, wartungsfreie Leckage-Sensoren (keine Kalibrierung notwendig, langlebig) sowie die Versorgung der Sicherheitskomponenten im Leckagefall. 
Die Geräte sind EUROVENT-zertifiziert und besitzen ebenfalls eine SMART Grid Zertifizierung. Zudem erfüllen die PLP-Wärmepumpen die Anforderungen der staatlichen Förderung für die jahreszeitbedingte Raumheizungsenergieeffizienz ηs (ETAs) bei Mittel- (55 °C → ηs >= 125 %) und Niedertemperaturanwendungen (35 °C → ηs >= 145 %). 
Wuppertal, September 2024
Bildunterschrift
PLP - Reversible Luft/Wasser-Wärmepumpen und luftgekühlte Kaltwassersätze 

Bildquelle
Galletti S.p.A.

Kontakt
Alfred Kaut GmbH & Co.
Windhukstr. 88 |42277 Wuppertal | Tel. 0202 - 2682 - 0 | www.kaut.de
Über Kaut 
Gegründet im Jahr 1892 als Elektrizitätsgesellschaft blickt die Alfred Kaut GmbH & Co. auf eine lange Firmengeschichte zurück. Sie zählt zu den in Deutschland führenden Lösungsanbietern für die Gebäudeklimatisierung auf Basis von Klimageräten und Wärmepumpen der Marke Panasonic, Präzisionsklimageräten und Klimaschränken von Tecnair LV, Kaltwassersystemen und Wärmepumpen der Marken Galletti und Enerblue sowie Lösungen zur Luftbefeuchtung und Luftentfeuchtung. Dabei hat Kaut bewiesen, wie erfolgreich sich ein Familienunternehmen am Markt behaupten kann, wenn es den Wünschen der Kunden, den Marktanforderungen und dem aktuellen Stand der Technik mit viel Kreativität, langjähriger Erfahrung und hohem Qualitätsanspruch folgt. Im Stammhaus in Wuppertal sowie in bundesweit aktuell neun Niederlassungen schreibt das Familienunternehmen weiter an seiner Erfolgsgeschichte.