Kaut | R290 und hoher Wirkungsgrad im Teillastbetrieb 
Kaut stellt neue KTX Pro Pool-Wärmepumpen vor
Die Alfred Kaut GmbH & Co. ergänzt ihr Portfolio für den Poolbereich um die neue KTX Pro-Serie. Zur Beheizung von Außenschwimmbecken und Wellnesspools entwickelt, erreichen die invertergesteuerten Wärmepumpen unter optimalen Teillastbedingungen einen COP-Wert von bis zu 26. Sie nutzen das Kältemittel R290 (Propan), sind für Außentemperaturen bis -20 °C ausgelegt und ab sofort in Leistungsklassen von 10 bis 40 kW lieferbar.
Funktionsweise und Kältemittel
Die KTX Pro-Serie setzt auf eine Kombination aus Inverter-Steuerung, einem Mitsubishi DC-Doppel-Rollkolbenkompressor und einem stufenlosen DC-Gleichstromventilator. Im optimalen Teillastbetrieb erreichen die Geräte einen COP-Wert von bis zu 26. Als Kältemittel kommt das fluorfreie R290 (Propan) zum Einsatz. Mit einem Global Warming Potential (GWP) von 3 weist R290 ein deutlich geringeres Treibhauspotenzial auf als herkömmliche fluorierte Kältemittel und erfüllt die aktuellen sowie künftigen regulatorischen Anforderungen der EU-F-Gas-Verordnung.
Erweiterter Einsatzbereich
Für den Betrieb bei niedrigen Außentemperaturen wurde der Kältekreislauf angepasst. Das werkseitig verbaute Winterpaket schützt den Wärmeübertrager und die Kondensatwanne vor Vereisung und ermöglicht einen technischen Betrieb bei Außentemperaturen bis zu -20 °C.
Smarte PV-Integration und bedarfsgerechte Modi
Zur Integration in bestehende Energiesysteme besitzen die Geräte serienmäßig einen Freigabekontakt zur Ansteuerung durch einen PV-Wechselrichter sowie eine Modbus RTU-Schnittstelle. Dadurch kann bevorzugt vor Ort erzeugter Solarstrom genutzt werden. Drei wählbare Betriebsmodi bieten bedarfsgerechte Einstellungen: Ein Turbo-Modus für beschleunigtes Aufheizen sowie ein Smart-Modus und ein schallreduzierter Silence-Modus für geräuschsensible Umgebungen. Die aktuell aufgenommene elektrische Leistung lässt sich direkt auf dem integrierten Touchdisplay ablesen.
Ausstattung und Zubehör
Zur Serienausstattung der KTX Pro-Serie gehören neben der integrierten Kühlfunktion eine App-Steuerung für den mobilen Fernzugriff, eine Winterabdeckung sowie Schwingungsdämpfer zur vibrationsarmen Aufstellung. Eine Kabelfernbedienung und ein passendes Bypass-Set sind als optionales Zubehör erhältlich.
Wuppertal, August 2026
Bildunterschrift
Pool-Wärmepumpen der KTX-Serie von Kaut
Bildquelle
Alfred Kaut GmbH & Co.
Kontakt
Matthias Raddy
Abteilungsleiter Entfeuchtungssysteme | 02 02 / 26 82 157 | E-Mail: matthias.raddy@kaut.de
Alfred Kaut GmbH & Co. | Windhukstr. 88 | 42277 Wuppertal | www.kaut.de
Über Kaut 
Gegründet im Jahr 1892 als Elektrizitätsgesellschaft blickt die Alfred Kaut GmbH & Co. auf eine lange Firmengeschichte zurück. Sie zählt zu den in Deutschland führenden Lösungsanbietern für die Gebäudeklimatisierung auf Basis von Klimageräten und Wärmepumpen der Marke Panasonic, Präzisionsklimageräten und Klimaschränken von Tecnair LV, Kaltwassersystemen und Wärmepumpen der Marke Galletti sowie Lösungen zur Luftbefeuchtung und Luftentfeuchtung. Dabei hat Kaut bewiesen, wie erfolgreich sich ein Familienunternehmen am Markt behaupten kann, wenn es den Wünschen der Kunden, den Marktanforderungen und dem aktuellen Stand der Technik mit viel Kreativität, langjähriger Erfahrung und hohem Qualitätsanspruch folgt. Im Stammhaus in Wuppertal sowie in bundesweit aktuell neun Niederlassungen schreibt das Familienunternehmen weiter an seiner Erfolgsgeschichte.